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Fußwärmematte

· Elektrisch beheizte Teppichmatte für Innenräume!

· Sorgt für behagliche Wärme im Fußbereich und unterstützt das Wohlbefinden!

· Einfacher Anschluß der FWM an eine normale 230 Volt Steckdose!

· Speziell für den Einsatz im Wohn-, Arbeits-, Hobby-, Freizeitbereich entwickelt!

· Sehr niedriger Energieverbrauch, durch die begrenzte Größe der FWM!
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	FWM 75
	FWM 100
	FWM 150

	Abmessung ((5%):
	40 x 60 cm
	50 x 70 cm
	60 x 90 cm

	Leistung:
	75 Watt
	100 Watt
	150 Watt

	Spannung:
	~230 V/ 50 HZ
	~230 V/ 50 HZ
	~230 V/ 50 HZ


Gebrauchs- und Nutzungshinweise:

· FWM
nur in Innenräumen verwenden

· FWM
nicht in Bad, Sauna oder anderen Naßräumen verwenden

· FWM
nicht waschen, nur trocken abbürsten

· FWM
nicht an Fußboden mit Tacker oder Nägeln befestigen

· FWM
nicht ins Wasser legen oder mit nassen Füßen betreten

· FWM
nicht von Tieren annagen lassen

· FWM
nicht abdecken oder verdecken umeinen Wärmestau zu vermeiden!


Heizteppich WTU

Elektrische Unterteppichheizung für Innenräume!

Die schnelle Wärmeabgabe sorgt im Fußbereich für behagliche Wärme und gibt Ihnen ein angenehm warmes Gefühl an kalten Wintertagen.

Die WTU bietet Ihnen Behaglichkeit und Komfort, ohne kostspieligen Um,- oder Ausbau und ist daher ideal zur Verwendung in der Übergangszeit.

Sie wird einfach unter den Teppich gelegt und ist somit während der Sommerzeit

einfach und schnell, ohne großen Aufwand, zu entfernen wenn man sie nicht braucht.

· Einfacher Anschluß der WTU an eine normale 230 Volt Steckdose!

· Die WTU  wurde speziell für den Einsatz im Wohnbereich entwickelt! 
· Effizienter Energieverbrauch durch eine gezielte Erwärmung eines begrenzten Bereichs, daher eine kostengünstige Variante für behagliche Wärme.
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	WTU 470
	WTU 480
	WTU 420 (ALU)

	Abmessung ((5%):
	100 x 230 cm
	130 x 180 cm
	150 x 200 cm

	Leistung:
	470 Watt
	480 Watt
	420 Watt

	Spannung:
	~230 V/ 50 HZ
	~230 V/ 50 HZ
	~230 V/ 50 HZ


Gebrauchs- und Nutzungshinweise zu Ihrer Sicherheit:

· WTU
nur in Innenräumen verwenden! Nicht mit nassen Füßen betreten !

· WTU
nicht im Bad, der Sauna oder anderen Nassräumen verwenden !

· WTU
nicht im Wasser untertauchen oder waschen, sondern nur trocken abbürsten!

· WTU
nicht an den Fußboden mit Tacker oder Nägeln befestigen!

· WTU
nicht von Tieren annagen lassen!

· WTU
nur unter einem Teppich verwenden!

Soldron Wärmetechnik GmbH   Tel/Fax 09349 768

Email    info@soldron.de

http://www.soldron.de/teppichheizung.htm


Büroheizmatte

· Elektrisch beheizte Teppichmatte für Innenräume!

· Sorgt für behagliche Wärme im Fußbereich und unterstützt das Wohlbefinden!

· Einfacher Anschluß der BHM an eine normale 230 Volt Steckdose!

· Speziell für den Einsatz im Wohn-, Arbeits-, Hobby-, Freizeitbereich entwickelt!

· Sehr niedriger Energieverbrauch, durch die begrenzte Größe der BHM!

	
	BHM 65
	BHM 95

	Abmessung ((5%):
	50 x 70 cm
	60 x 90 cm

	Leistung:
	65 Watt
	95 Watt

	Spannung:
	~230 V/ 50 HZ
	~230 V/ 50 HZ


Gebrauchs- und Nutzungshinweise:

· BHM
nur in Innenräumen verwenden

· BHM
nicht in Bad, Sauna oder anderen Naßräumen verwenden

· BHM
nicht waschen, nur trocken abbürsten

· BHM
nicht an Fußboden mit Tacker oder Nägeln befestigen

· BHM
nicht ins Wasser legen oder mit nassen Füßen betreten

· BHM
nicht von Tieren annagen lassen

· BHM
nicht abdecken oder verdecken umeinen Wärmestau zu vermeiden!


Noppenheizmatte

· Elektrisch beheizte Noppenheizmatte für Innen- und Außenräume!

· Die schnelle Wärmeabgabe sorgt im Fußbereich für behagliche Wärme

      und unterstützt das Wohlbefinden!

· Einfacher Anschluß der NHM an eine normale 230 Volt Steckdose!

· Speziell für den Einsatz im Wohn-, Arbeits-, Hobby-, Freizeitbereich entwickelt! Ideal für Verkaufstände im Freien, ob Weihnachtsmarkt  
oder Wochenmarkt. In kalten Lagerhallen, in der Werkstatt oder in Tankstellen!
· Sehr niedriger Energieverbrauch, durch die begrenzte Größe der NHM !
Daher eine preisgünstige Variante für warme Füße an verschiedenen Orten.
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  Schutzklasse:  IPX 7 (feuchtigkeitgeschützt )         

	
	NHM 90
	NHM 125

	Abmessung ((5%):
	55 x 55 cm
	75 x 55 cm

	Leistung:
	90 Watt
	105 Watt

	Spannung:
	~230 V/ 50 HZ
	~230 V/ 50 HZ


Gebrauchs- und Nutzungshinweise:

· NHM
in Innenräumen und auch im Freien zu verwenden

· NHM
abwaschen erlaubt

· NHM
nicht im Wasser untertauchen!

· NHM
nicht an den Fußboden mit Tacker oder Nägeln befestigen!

· NHM
nicht von Tieren annagen lassen!

· NHM
nicht abdecken oder verdecken um einen Wärmestau zu vermeiden!

Soldron Wärmetechnik GmbH   Tel/Fax 09349 768
Email    info@soldron.de

http://www.soldron.de/teppichheizung.htm







